RIVERSONG

MANUAL DE UTILIZARE

Array L2 (EA93)

Căști fără fir (wireless) business

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să le păstrați.

**BINE AȚI VENIT**

Vă mulțumim că ați ales produsul RIVERSONG. Căștile noastre fără fir au o greutate mică și un aspect modern, precum și control în mișcare pentru muzică și apeluri.

**TEHNOLOGIA FĂRĂ FIR (WIRELESS)**

Cu cea mai recentă tehnologie fără fir BT 5.0, vă puteți bucura de muzică fără probleme și fără întreruperi și fără a avea probleme cu încurcarea cablurilor.

Conexiunea fără fir vă permite să vă bucurați de muzică sau apeluri fără a ține telefonul în mână însă distanța maximă dintre ele poate fi de până la 10 metri (aproximativ 30 de picioare). Conexiunea fără fir poate fi interferată de obstacole (cum ar fi pereți) sau alte dispozitive electronice.

**DESCRIEREA TASTEI FUNCȚIONALE**

1. Port micro USB

2. Pornire/Oprire/Apel/Buton multifuncțional

3. Indicator LED de lumină

4. Microfoane

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresa: Turn B, nr. 1108, Tian’an High-Tech Plaza Phase 1, Districtul Futian

Shenzhen, Guangdong

Website oficial: [www.riversong.com](http://www.riversong.com)

**GHID DE OPERARE**

În instrucțiunile de mai jos, butonul MF se referă la butonul multifuncțional (vă rugăm consultați DESCRIERE TASTĂ FUNCȚIONALĂ)

\*Pornire & Cuplare: Apăsați lung pe butonul MF timp de 3 secunde

\*Oprire: Apăsați lung pe butonul MF timp de 5 secunde

\*Pauză/Redare: O apăsare pe butonul MF

\*Răspunde la apel: O singură apăsare pe butonul MF

\*Finalizează apel: O apăsare pe butonul MF

\*Respinge apel: Apăsare lungă pe butonul MF timp de 2 secunde

\*Reapelare ultimul apel: Dublă apăsare pe butonul MF

**CONECTARE DISPOZITIV**

1. Puneți-vă căștile la cel mult un metru de telefonul mobil

2. Apăsați lung pe butonul MF până când luminile roșie și albastră se aprind alternativ, ceea ce indică că dispozitivul se află acum în modulul de cuplare.

3. Porniți funcția Bluetooth pe telefonul dvs. și căutați **RS Array L2** sub lista de dispozitive noi de cuplat și selectați **RS Array L2** pe ecranul următor, apăsați pe butonul de conectare.

Dacă lumina albastră se aprinde, felicitări! Dispozitivul dvs. este conectat cu succes acum.

**ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI**

1. Utilizați portul de încărcare micro USB pentru a încărca căștile. Se va încărca complet în aproximativ 1.5 ore.

2. Vă rugăm utilizați încărcătorul DC-5V 500mA pentru încărcarea dispozitivului dvs.

IMPORTANT: Vă rugăm să rețineți că tensiunea maximă acceptată nu poate depăși DC-5V.

**GHID DE INDICATOR LED**

Energie scăzută: Lumina roșie se aprinde la fiecare 5 secunde cu un memento vocal “baterie descărcată”.

Sub încărcare: indicatorul LED arată lumina roșie.

Complet încărcat: Indicatorul LED se stinge.

**ÎNTREBĂRI FRECVENTE**

De ce dispozitivul nu este afișat pe telefonul meu?

Poate fi deoarece căștile sunt închise sau conexiunea fără fir a telefonului mobil întâmpină vreo problemă.

1. După ce închideți căștile, apăsați lung pe butonul MF până când luminile roșie și albastră se aprins alternativ pentru a activa cuplarea căștilor.

2. Reporniți telefonul și conectați-vă din nou.

NOTĂ

Când căștile sunt în stare de cuplare, cuplarea dintre conexiunea fără fir și telefonul dvs. ar trebui să se realizeze în timp de 2 minute, în caz contrar căștile se vor opri automat.

De ce căștile nu pot fi conectate cu telefonul meu mobil prin intermediul funcției de conectare fără fir?

Poate fi din cauză că funcția de conectare pe dispozitivul dvs. nu este activată sau căștile dvs. sunt conectate la un alt dispozitiv sau căștile sunt încă în modulul de cuplare.

1. Vă rugăm asigurați-vă că funcția de conexiune fără fir pe dispozitivul dvs. este activată.

2. Vă rugăm asigurați-vă că căștile dvs. nu sunt conectate la un alt dispozitiv.

3. Vă rugăm asigurați-vă dacă căștile sunt în modulul de cuplare (care va fi indicat de indicatorul LED roșu și albastru în dispozitivul dvs.).

De ce nu se aude niciun sunet în căști?

Poate fi din cauză că volumul căștilor este scăzut la minim, căștile nu sunt bine conectate cu telefonul dvs. sau căștile nu se află în raza de conexiune wireless.

1. Ajustați volumul telefonului dvs., dați volumul în sus.

2. Procedați din nou la conectare.

3. Țineți căștile la o distanță de până la 10 metri de telefonul dvs. pentru a respecta raza de conexiune wireless.

Atunci când căștile și telefonul mobil sunt în proces de cuplare, vă rugăm nu efectuați alte operațiuni cu aceste dispozitive.

Când se încarcă, de ce lumina roșie nu se aprinde?

Poate fi din cauză că nu ați mai folosit căștile un timp îndelungat. Încărcați căștile timp de 30 minute până când lumina roșie se va aprinde.

NOTĂ

Supraîncărcarea sau plasarea căștilor la temperaturi înalte va reduce capacitatea bateriei și durata de viață.

De ce calitatea apelului în căști nu este bună?

Poate fi din cauză că rețeaua mobilă nu este destul de bună sau că căștile nu se află în zona de conexiune wireless.

1. Asigurați-vă că rețeaua mobilă este suficient de puternică.

2. Vă rugăm asigurați-vă că căștile se află la distanța eficientă de 10 metri față de telefonul dvs. mobil, de asemenea asigurați-vă că niciun obstacol major nu cauzează interferențe conexiunii.

Când muzica este redată, de ce muzica nu poate fi controlată cu butoanele pornit/oprit?

Poate fi din cauză că telefonul mobil nu acceptă protocolul AVRCP (Profil telecomandă Audio/Video).

Această caracteristică solicită ca dispozitivul mobil să fie cuplat cu căștile pentru a accepta protocolul AVRCP (Profil telecomandă Audio/Video).

**SPECIFICAȚII**

Model: EA93

Versiune Bluetooth: BT 5.0

Profiluri acceptate: HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Distanța conexiunii: 10m

Răspuns frecvență: 20HZ-20KHz

Dimensiune difuzor: Ø10mm

Impedanță: 16Ω±15%

Tensiune ieșire: 5V/500mA

Timp de încărcare: 1.5 ore

Timp de redare: ~4.5 ore (70% din volum)

Rezistența la apă: IPX4

Capacitate baterie căști: 65mAh

Port de încărcare: Micro USB

Greutate netă: ~6g