**MANUAL DE UTILIZARE**

Air Mini Pro (EA208)

TWS Căști pentru urechi

Înainte de utilizarea acestui produs, vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le.

**BUN VENIT**

Vă mulțumim că ați ales produsul RIVERSON. Căștile pentru urechi fără fir sunt ușoare și au un design modern cu control pentru muzică și apeluri.

**TEHNOLOGIA WIRELESS**

Cu tehnologia wireless de ultimă generație BT 5.3, vă puteți bucura de muzică gratuită fără întreruperi și fără a vă confrunta cu probleme de încurcare a firelor.

Conectarea fără fir ne permite să ne bucurăm de experiența muzicală sau de apeluri fără a ține telefonul în mână însă distanța maximă dintre ele trebuie să fie de cel mult 40 metri (aproximativ 3 picioare). Conectarea fără fir poate fi împiedicată de obstacole (cum ar fi pereții) sau alte dispozitive electronice.

**CONECTAREA DISPOZITIVULUI DUMNEAVOASTRĂ**

- Vă rugăm păstrați căștile aproape de telefon, la un metru distanță.

- Deschideți cutia de încărcare iar căștile se vor porni automat, în 2 secunde puteți auzi “În funcțiune”. Este modul de cuplare-căutare.

- Porniți funcțiunea Bluetooth pentru mobil și căutați numele Bluetooth -ului “RS Air Mini Fro”, apăsați numele Bluetooth-ului “RS Air Mini Fro” pentru a vă conecta.

\*La cuplarea reușită, în căstile veți auzi un sunet de “conectare” iar lumina se va stinge.

**GHID DE OPERARE**

În instrucțiunile de mai jos, butonul tactil se referă la butonul multifuncțional (vă rugăm să consultați DESCRIEREA TASTEI FUNCȚIONALE)

Deschideți cutia de încărcare iar căștile se vor porni automat, puneți-le în cutia de încărcare și închideți capacul cutiei de încărcare pentru a le închide.

\* Deschis: Apăsați lung pe MFB timp de 3 secunde

\* Închis: Apăsați lung pe MFB timp de 5 secunde

\*Redare/Întrerupere: Apăsați scurt de două ori butonul MFB

\*Ultimul cântec: Apăsați lung pe MFB timp de 2 secunde pe casca stângă.

\*Următorul cântec: Apăsați lung pe MFB timp de 2 secunde pe casca dreaptă.

\* Pentru a răspunde la un apel telefonic: apăsați scurt de două ori pe butonul MFB

\* Pentru a finaliza un apel telefonic: Apăsați scurt de două ori pe butonul MFB

\* Pentru a respinge un apel telefonic: Apăsați lung pe butonul MFB timp de 2 secunde

\*Asistent vocal Al: Clic triplu

**DESCRIEREA TASTEI FUNCȚIONALE**

1. Buton multifuncțional

2. Microfon

3. Indicator de lumină

4. Port de încărcare tip-C

**ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR**

1. Utilizați portul de încărcare de tip-C pentru a încărca cutia

2. Este nevoie de 2 ore pentru a se încărca complet.

3. Funcționează foarte bine după ce se încarcă complet. Vă rugăm să utilizați curent de DC-5V pentru a le încărca.

Precauții: Vă rugăm să luați la cunoștință că voltajul maxim nu poate depăși DC-5V.

**GHID INDICATOR AL LED-ULUI CĂȘTILOR**

Putere scăzută: un mesaj vocal vă reamintește că “Bateria este descărcată” iar lumina albastră este intermitentă.

Încărcare: Lumina albastră este aprinsă.

Încărcat complet: Lumina se stinge.

**GHIDUL DE AFIȘAJ AL CUTIEI DE ÎNCĂRCARE**

Putere scăzută: Lumina verde este intermitentă

Încărcare: Indicatorul de încărcare clipește

Dacă indicatoarele portocalii sunt aprinse constant, bateria este încărcată complet

**RECONECTARE**

1. Căștile se vor reconecta automat la telefonul dumneavoastră mobil.

2. Dacă nu, vă rugăm să reperați numele de cuplare anterioară a Bluetooth-ului și apăsați, se va conecta

**FAQ**

De ce nu pot găsi modelul căștilor pe telefonul meu?

Acest lucru se poate întâmpla deoarece căștile sunt închise sau funcția conexiunii wireless a telefonului dumneavoastră prezintă câteva probleme.

1. După ce vă închideți căștile, apăsați lung pe butonul multifuncțional până când luminile roșii și albastre se aprind alternativ pentru a activa statusul de asociere a căștilor

2. Reporniți telefonul și conectați-vă din nou.

NOTĂ

1. Atunci când căștile se află în stare de cuplare, conectarea wireless cu telefonul mobil ar trebui să se realizeze în cel mult 5 minute altfel căștile se vor închide automat.

De ce căștile nu pot fi conectate cu telefonul meu mobil prin intermediul funcției de conexiune wireless?

Acest lucru se poate întâmpla deoarece funcția de conexiune wireless este activată, dispozitivul dumneavoastră nu este închis, căștile sunt conectate la alt dispozitiv sau căștile sunt în modulul de cuplare.

1. Vă rugăm să verificați dacă funcția de conexiune wireless în dispozitivul dumneavoastră este deschisă.

2. Vă rugăm să verificați și să vă asigurați că căștile nu sunt conectate la alt dispozitiv.

3. Vă rugăm să verificați dacă căștile sunt în modul de cuplare

(care va fi indicat de către o lumină roșie & albastră care clipește alternativ).

**De ce nu se aude niciun sunet în căști?**

Acest lucru se poate întâmpla deoarece volumul căștilor este la nivelul minim, căștile nu sunt bine conectate la telefonul dumneavoastră sau căștile nu se află în zona de funcționare wireless.

1. Ajustați volumul telefonului.

2. Încercați din nou procesul de conectare.

3. Păstrați-vă căștile la o distanță de până la 10 metri de telefonul mobil pentru a respecta zona de funcționare a conexiunii wireless.

NOTĂ

Atunci când căștile și telefonul mobil se află în procesul de cuplare, vă rugăm să nu efectuați altă operațiune cu aceste dispozitive.

De ce nu se aprinde lumina portocalie în timpul încărcării? Acest lucru se poate întâmpla deoarece nu ați folosit mult timp căștile.

Încărcați telefonul timp de 30 de minute până când lumina portocalie se va aprinde.

NOTĂ

Supraîncărcarea sau expunerea căștilor la o temperatură înaltă vor reduce capacitatea bateriei și durata ei de viață.

**De ce calitatea apelurilor în căști nu este bună?**

Acest lucru se poate întâmpla deoarece rețeaua mobilă nu este destul de bună sau căștile nu se află în zona de conexiune wireless.

1. Asigurați-vă că rețeaua mobilă este destul de puternică.

2. Vă rugăm să vă asigurați că căștile se află la distanță de funcționare eficientă de cel mult 10 metri distanță față de telefonul mobil, de asemenea verificați dacă vreun obstacol important provoacă vreo interferență conexiunii.

Atunci când muzica este accesată, de ce muzica nu poate fi controlată cu butonul redare/pauză, anterior/următorul cântec și volumul sus/jos?

Acest lucru se poate întâmpla deoarece telefonul mobil nu acceptă protocolul AVRCP (Profil telecomandă Audio/Video)

Această caracteristică necesită ca dispozitivul mobil să fie asociat cu căștile pentru a accepta protocolul AVRCP(Profil telecomandă Audio/Video).

**SPECIFICAȚII**

Numele produsului: Air Mini Pro

Modul: EA208

Versiunea Bluetooth: V5.3

Distanța de conexiune: 10m

Răspuns la frecvență: 20Hz-20KHz

Dimensiunea difuzorului: 13mm

Impedanță:

Tensiune de intrare: 5V=300mA

Baterie căști: 30mAh

Încărcare baterie: 240mAh

Timp de redare: 5h (volum la 70%)

Port de încărcare: Tip-C

Greutate netă: ~36g

Greutate brută: ~78g