|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIVERSONG  GHID DE UTILIZARE  ACUMULATOR  Horizon 20 (PB31)  Produsul este potrivit pentru DC-5V Mobile Devices  Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. | Caracteristici tehnice Listă de piese  Capacitate: 20000mAh Acumulator  Baterie: Baterie polimer Cablu Micro USB  Intrare: DC 5V/2A Manual de utilizare  Ieșire 1: DC5V/1A Card de garanție  Ieșire 2: DC5V/2.4A (max)  Port: Micro+Tip-C+USBA\*2  Dimensiuni: 84.0x165.0x24.0mm | **Instrucțiuni de Încărcare și Descărcare**  Indicatori de descărcare   |  |  | | --- | --- | | 4LED lumini Aprinse | 76% - 100% Putere rămasă | | 3LED lumini aprinse | 51%-75% Putere rămasă | | 2LED lumini aprinse | 26%-50% Putere rămasă | | 1LED lumini aprinse | 10%-25% Putere rămasă | | 1LED lumină intermitentă | <10% Putere rămasă |   Indicatori de încărcare   |  |  | | --- | --- | | 1LED lumină intermitentă | 1%-25% Putere rămasă | | 1LED lumină aprinsă și 1 intermitentă | 26%-50% Putere rămasă | | 2LED lumini aprinse și 1intermitentă | 51%-75% Putere rămasă | | 3LED lumini aprinse și 1 intermitentă | 76%-99% Putere rămasă | | 4LED lumini aprinse | 100% Putere rămasă | |
| [www.riversongtech.com](http://www.riversongtech.com)  RIVERSONG TEHNOLOGY CO. LTD.  Adresa: Turn B, Nr. 1108, Tian’an Hight-Tech,  Plaza Phase 1, District Futian, Shenzhen, Guangdong  Website official: www.riversongtech.com | **Instrucțiuni de utilizare:**   * Apăsați butonul de alimentare pentru a porni acumulatorul. Lumina indicatorului de alimentare se va opri automat dacă acumulatorul nu este în funcțiune timp de 05 până la 10 secunde. * Porturile de ieșire și intrare pot fi găsite în partea de sus a acumulatorului. Portul USB este compatibil cu o multitudine de dispozitive cum ar fi telefoanele inteligente, tabletele sau alte dispozitive digitale. Acesta încarcă automat dispozitivul ori de câte ori este conectat la un port USB. * Utilizați cablul Micro USB pus la dispoziție pentru a conecta acumulatorul la un adaptor. * Acumulatorul va intra în modul de repaus atunci când nu este în folosință timp de 1 minut. * Acumulatorul va începe să încarce dispozitivul imediat cum dispozitivul de încărcare este atașat acumulatorului. * Luminile LED se vor închide când dispozitivul va fi complet încărcat. * Odată ce dispozitivul este complet încărcat, vă rugăm să detașați cablul de încărcare și deconectați dispozitivul de încărcare. | **Atenție:**   * Citiți cu atenție ghidul de utilizare pentru a preveni pericole și accidente legate de utilizarea incorectă. * Nu aruncați sau loviți produsul, va deteriora carcasa și interiorul PCBA. * Vă rugăm, țineți produsul departe de foc sau apă și evitați expunerea la soare sau ploaie pe o perioadă îndelungată. * Vă rugăm, nu păstrați produsul în locuri cu temperaturi înalte sau aproape de lichide inflamabile, gaze sau explozibile.   Păstrarea produsului la temperaturi înalte pe o perioadă lungă de timp, va influența viața produsului.   * Când nu se află în uz, vă rugăm păstrați acumulatorul într-un loc uscat. * Vă rugăm nu dezasamblați produsul sau nu utilizați produsul deteriorat.   RoHS CE  Proiectat de Riversong în California, Fabricat în China |