|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIVERSONGGHID DE UTILIZAREACUMULATORHorizon 20 (PB31)Produsul este potrivit pentru DC-5V Mobile DevicesÎnainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. | Caracteristici tehnice Listă de pieseCapacitate: 20000mAh AcumulatorBaterie: Baterie polimer Cablu Micro USBIntrare: DC 5V/2A Manual de utilizareIeșire 1: DC5V/1A Card de garanțieIeșire 2: DC5V/2.4A (max)Port: Micro+Tip-C+USBA\*2Dimensiuni: 84.0x165.0x24.0mm | **Instrucțiuni de Încărcare și Descărcare**Indicatori de descărcare

|  |  |
| --- | --- |
| 4LED lumini Aprinse | 76% - 100% Putere rămasă |
| 3LED lumini aprinse | 51%-75% Putere rămasă |
| 2LED lumini aprinse | 26%-50% Putere rămasă |
| 1LED lumini aprinse | 10%-25% Putere rămasă |
| 1LED lumină intermitentă | <10% Putere rămasă |

Indicatori de încărcare

|  |  |
| --- | --- |
| 1LED lumină intermitentă | 1%-25% Putere rămasă |
| 1LED lumină aprinsă și 1 intermitentă | 26%-50% Putere rămasă |
| 2LED lumini aprinse și 1intermitentă | 51%-75% Putere rămasă |
| 3LED lumini aprinse și 1 intermitentă | 76%-99% Putere rămasă |
| 4LED lumini aprinse | 100% Putere rămasă |

 |
| [www.riversongtech.com](http://www.riversongtech.com)RIVERSONG TEHNOLOGY CO. LTD.Adresa: Turn B, Nr. 1108, Tian’an Hight-Tech,Plaza Phase 1, District Futian, Shenzhen, GuangdongWebsite official: www.riversongtech.com | **Instrucțiuni de utilizare:*** Apăsați butonul de alimentare pentru a porni acumulatorul. Lumina indicatorului de alimentare se va opri automat dacă acumulatorul nu este în funcțiune timp de 05 până la 10 secunde.
* Porturile de ieșire și intrare pot fi găsite în partea de sus a acumulatorului. Portul USB este compatibil cu o multitudine de dispozitive cum ar fi telefoanele inteligente, tabletele sau alte dispozitive digitale. Acesta încarcă automat dispozitivul ori de câte ori este conectat la un port USB.
* Utilizați cablul Micro USB pus la dispoziție pentru a conecta acumulatorul la un adaptor.
* Acumulatorul va intra în modul de repaus atunci când nu este în folosință timp de 1 minut.
* Acumulatorul va începe să încarce dispozitivul imediat cum dispozitivul de încărcare este atașat acumulatorului.
* Luminile LED se vor închide când dispozitivul va fi complet încărcat.
* Odată ce dispozitivul este complet încărcat, vă rugăm să detașați cablul de încărcare și deconectați dispozitivul de încărcare.
 | **Atenție:*** Citiți cu atenție ghidul de utilizare pentru a preveni pericole și accidente legate de utilizarea incorectă.
* Nu aruncați sau loviți produsul, va deteriora carcasa și interiorul PCBA.
* Vă rugăm, țineți produsul departe de foc sau apă și evitați expunerea la soare sau ploaie pe o perioadă îndelungată.
* Vă rugăm, nu păstrați produsul în locuri cu temperaturi înalte sau aproape de lichide inflamabile, gaze sau explozibile.

Păstrarea produsului la temperaturi înalte pe o perioadă lungă de timp, va influența viața produsului.* Când nu se află în uz, vă rugăm păstrați acumulatorul într-un loc uscat.
* Vă rugăm nu dezasamblați produsul sau nu utilizați produsul deteriorat.

RoHS CEProiectat de Riversong în California, Fabricat în China |